Фирма «IONITECH» выпускает самый большой в мире модельный ряд серийного оборудования – 12 моделей установок (N=20…400 кВт).

Параметры серийных установок ионной химико-термической обработки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | **ЙОН-20/25И** | **ЙОН-50/75И** | **ЙОН-100/150И** | **ЙОН-200И** |
| Рабочий объем, м³ | 0,1 м³ | 0,3 - 1 м³ | 1 - 4 м³ | 4 - 10 м³ |
| Размеры рабочего  пространства (Ø x h), мм | **500 х 600** | **750 х 750  750 x 900  750 х 1200  750 x 1800  1000 x 1000** | **750 x 3200  1300 х 1300  1300 х 1700  750 x 5000** | **1300 x 2500  1000 х 5000** |
| Максимальный вес  обрабатываемых деталей, кг | 180 / 250 | 800 / 1500 | 2000 / 3000 | 5000 |
| Питание | 3/380 В (480 В) +10%/-15%, 50 Гц (60 Гц) | | | |
| Максимальная выходная  мощность, кВт | 20 / 25 | 50 / 75 | 100 / 150 | 200 |
| Импульсный ток, A | 0 - 25 / 32,5 | 0 - 60 / 90 | 0 - 125 / 180 | 0 - 250 |
| Рабочие газы | Аммиак (или азот и водород), пропан (метан, бутан), аргон | | | |
| Рабочее давление, мбар | 1 - 8 | | | |

Стоимость установок вы можете узнать у наших специалистов ИХТО (контакты указаны на этой странице <http://www.procion.ru/sotrudniki.html> в Отделе ИХТО), которая включает:

- базисное условие цены - EXW "IONITECH" (на складе завода в Болгарии);   
- гарантию 12 месяцев;   
- обучение вашего технического персонала;   
- монтаж и пуско-наладочные работы;   
- 10% скидку при заказе более одной установки.

**Срок поставки:**от 3-х до 6-ти месяцев с даты подписания контракта.

ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ МЫ МОЖЕМ ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКИ  **ЙОН-400И** и **ЙОН-600И**.

Цены и сроки поставки согласуются дополнительно в случае спецзаказа, включающего нестандартные размеры камер.

Стоимость оборудования может отличаться в зависимости от комплектации дополнительными узлами и деталями, а также от включения в стоимость индивидуальных конструкторских разработок, ноу-хау и конкретных технических решений, согласованных с Заказчиком.

